1. 囯科-第一天工作总结 （2020.5.27）

编译代码

source build/envsetup.sh

lunch

-eng


make -j64

soure device/goke/kunpeng/build/script/createUsbUpgradeBin.sh

连接serial

protocol serial

baud rate 115200



刷机

reboot 重启机顶盒

ugoke 刷机

reset 重置机顶盒

内网外网拷贝

filecheck /image/Gk6323V100/GoKeUpgrade.bin

账户密码

Gerrit账户

账户：qinzahngshuai

密码：qinzhangshuai123

内网邮箱

账户：qinzhangshuai@gkdesign.com

密码：qzs@2020

收发服务器：192.168.2.203

软通邮箱

账户：zsqinc@isoftstone.com

密码：ipsa@2020

外网FTP

Host：ftp://192.168.99.252

账户：ftp\_6323

密码：664cV2VC

内网Ubuntu

Host：192.168.105.5

密码：password

Samba虚拟磁盘

目录：\\192.168.105.5\opt\samba\qinzhangshuai

账户：qinzhangshuai

密码：stb002

1. 囯科-第二天工作总结 （2020.5.28）

1.尝试自己烧录系统到机顶盒中

2.验证从内网拷贝文件到外网 FTP 服务器是否能正常使用

3.Android Studio 编译 apk 安装到机顶盒系统中

4.adb 连接电视盒子

serial com3下执行

busybox ifconfig 查看盒子 ip

adb root

Windows下执行

adb remout

adb connect 192.168.98.35

adb remount

5.命令行给 Android 输入框填充

input text "你好"